|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Администрация сельского поселения «Куниб»** |  | «Куниб» сикт овмöдчöминсаадминистрация |
|  |  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

## ШУÖМ

**от 21 июня 2022 года № 6/110**

с. Куниб, Республика Коми

# Об источниках наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах сельского поселения «Куниб»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения «Куниб»,

администрация сельского поселения «Куниб» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Куниб» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

# 2. Утвердить перечень наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов сельского поселения «Куниб», согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму акта проверки источников наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Куниб», результаты проверки оформлять актом.

3. Администрации сельского поселения «Куниб», а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения необходимо:

3.1. Ежегодно принимать исчерпывающие меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения.

3.2. Составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества и технического состояния.

3.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории сельского поселения «Куниб», рекомендовать определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования путем его размещения на официальном сайте администрации сельского поселения «Куниб» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде администрации сельского поселения «Куниб».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за главой сельского поселения.

И.о. руководителя администрации

сельского поселения Е.Н. Александрова

# Приложение 1

# к постановлению администрации сельского поселения

# «Куниб» от 21.06.2022 № 6/110 «Об источниках наружного

# противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных

# пунктах сельского поселения «Куниб»

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения

на территории сельского поселения «Куниб»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории сельского поселения «Куниб» и обязательны для исполнения организацией водопроводного хозяйства, обслуживающей населённые пункты сельского поселения, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация сельского поселения «Куниб», а также организация водопроводного хозяйства поселения или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием источников противопожарного водоснабжения;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен быть введён под крышку люка.

2.5. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.6. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно.

2.7. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация сельского поселения «Куниб», организации водопроводного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится два раза в год.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением администрации сельского поселения «Куниб» создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления сельского поселения «Куниб», органа государственного пожарного надзора, организации водопроводного хозяйства, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого источников противопожарного водоснабжения уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества источников противопожарного водоснабжения;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов - повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния источников противопожарного водоснабжения.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1. Администрация сельского поселения «Куниб», организации водопроводного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт источников противопожарного водоснабжения. В случае проведения капитального ремонта или замены источников противопожарного водоснабжения сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже, предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления сельского поселения «Куниб» и подразделения пожарной охраны о невозможности их использования, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

# Приложение 2

# к постановлению администрации сельского поселения

# «Куниб» от 21.06.2022 № 6/110 «Об источниках наружного

# противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных

# пунктах сельского поселения «Куниб»

# Перечень

# наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов сельского поселения «Куниб»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес | Номера пожарных водоемов |
| 1 | с. Куниб (напротив Храма) | ПВ-200 |
| 2 | с. Куниб (около магазина «Руслан») | ПВ-75 |
| 3 | с. Куниб, д. 34  (около здания администрации поселения) | ПВ-50 |
| 4 | с. Куниб (около дома № 45а) | ПВ-75 |
| 5 | п. Первомайский, ул. Центральная  (поворот на турбазу) | ПВ-100 |
| 6 | п. Первомайский, ул. Луговая (около дома № 1) | ПВ-100 |
| 7 | п. Первомайский, ул. Луговая (около дома № 17) | ПВ-100 |
| 8 | п. Первомайский, ул. Спортивная  (около магазина «Апельсин») | ПВ-100 |
| 9 | п. Первомайский, ул. Набережная  (напротив дома № 10а) | ПВ-50 |
| 10 | п. Первомайский, ул. Центральная  (около Дом культуры) | ПВ-50 |
| 11 | с. Куниб  (ГБУ РК «Республиканский Кунибский интернат «Сила жизни», центральный корпус) | ПВ–100 |
| 12 | с. Куниб  (ГБУ РК «Республиканский Кунибский интернат «Сила жизни», спальный корпус) | ПВ- 150 |
| 13 | с. Куниб  (ГБУ РК «Республиканский Кунибский интернат «Сила жизни», свинарник) | ПВ–50 |
| 14 | пирс р. М.Визинга с. Куниб  (ГБУ РК «Республиканский Кунибский интернат «Сила жизни») |  |
| 15 | МБДОУ «Детский сад» пст. Первомайский  (с.Куниб, дом .№ 135б) | ПВ–50, ПВ-50 |

# Приложение 3

# к постановлению администрации сельского поселения

# «Куниб» от 21.06.2022 № 6/110 «Об источниках наружного

# противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных

# пунктах сельского поселения «Куниб»

АКТ

проверки источников наружного

противопожарного водоснабжения

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. село\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, представитель администрации сельского поселения «Куниб» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и представитель обслуживающей организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в период с \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ г. произведен осмотр технического состояния пожарных водоемов, расположенных на территории населённых пунктов сельского поселения «Куниб».

Проверкой осмотрены пожарные водоемы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Количество | Примечание |
| 1. | Осмотрено пожарных водоемов |  |  |
| 2. | Обнаружено неисправных пожарных водоемов |  |  |
| 3. | Исправлено водоемов |  |  |
| 4. | Обнаружено замороженных водоемов |  |  |

Неисправные пожарные водоемы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | № ПГ (ПВ) | Адрес | Причина  неисправности | Ведомственная  принадлежность | Примеча  ние |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Исправные пожарные водоемы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | № ПГ (ПВ) | Адрес | Ведомственная  принадлежность | Примеча  ние |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Акт составлен в 2-ух экземплярах – по одному экземпляру каждой стороне.

Представитель администрации сельского поселения «Куниб»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Представитель обслуживающей организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.